附件1
饮用水快检设备采购项目需求表
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	参数

	1
	便携式多参数水质分析仪
	/
	台
	1
	1.检测项目：浊度、色度、pH、游离氯、总氯、化合性余氯、二氧化氯、亚氯酸盐、臭氧、溶解氧、六价铬、氨、亚硝酸盐、硝酸盐、铁、铝、锰、硫酸盐、硫化物、有效氯、镁硬度、钙硬度、总硬度、高锰酸盐指数等25个指标，28条内置曲线。
2.供电方式：4节AA电池，支持USB供电
3.操作环境：0～50℃；0～90%相对湿度（不冷凝）
4.5分钟完成亚氯酸盐检测，无需任何计算，直接显示最终浓度结果
5.1分钟完成有效氯检测，直接显示最终浓度结果
6.pH测定采用光度法，无需繁琐的电极维护和校准操作
7.光学结构：散透射一体式，一台设备实现浊度分析和比色分析；
8.仪器零点漂移：±0.003A；
9.仪器重复性：≤0.003A；
10.吸光度测量线性：≤3%；
11.防护等级：IP54；
12.认证：CE
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